[bookmark: _GoBack]SECCIÓN 03: FORMULARIOS PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
[bookmark: _Toc287270717]		
Formulario 01 - Formulario de Presentación de la Oferta

Comparación de Precios No: No. CP-MAG-BID-O-040/2026
Título de la obra: Perforación y construcción de pozo de agua potable en la red de laboratorios en Matazano del MAG
Identificador código Portal Cliente BID: ES-L1135-P00406
[insertar la fecha]
Señores
[Nombre del Contratante]
Presente.-
De mi consideración:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la [Nombre del Contratante], luego de examinar los lineamientos recibidos, e inspeccionado el sitio de ejecución de los trabajos, ofrece ejecutar la Obra mencionada de conformidad con los documentos de invitación y el Formato de Contrato por un Precio del Contrato de US$ [indique el monto en cifras y en letras] dólares de los Estados Unidos de América sin incluir el IVA.
El precio incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que pueda recaer sobre las obras a ejecutar o la actividad del CONTRATISTA, incluido el IVA. 
El plazo total propuesto para la ejecución de los trabajos es de de [XX] días calendario, contados a partir de [consignar condición de inicio de contrato].
	Al presentar la oferta como Representante Legal de [Nombre del Oferente], declaro bajo juramento, que:

1. Nos comprometemos a entregar las obras con sujeción a los requisitos que se estipulan en los documentos de selección y sus secciones y por los precios fijos arriba indicados y consignados también en la Oferta. 
2. Garantizo la veracidad y exactitud de la información y las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos.
3. Nos comprometemos a denunciar cualquier acto relacionado con prácticas prohibidas que fuere de mi conocimiento durante el desarrollo del proceso. 
4. Confirmamos por la presente que esta Oferta tiene un período de validez de [XX] días, y que está acompañada de una Declaración de Mantenimiento de Oferta.
5. Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del Contratante o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).
En caso de ser adjudicado, nos comprometemos a suscribir el contrato en los términos previstos en este documento de selección. 
Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa/Proyecto no está obligada a aceptar la oferta considerada como la más ventajosa ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.
Conocemos y aceptamos que el Programa/Proyecto se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Compromiso de obligatorio cumplimiento. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Atentamente,

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________

Formulario 02 – Datos generales del oferente

Comparación de Precios No: CP-MAG-BID-O-040/2026
Título de la obra: Perforación y construcción de pozo de agua potable en la red de laboratorios en Matazano del MAG
Identificador código Portal Cliente BID: ES-L1135-P00406
[insertar la fecha]
a) Información del oferente
	1.  Nombre del Oferente: [indicar el nombre del Oferente]
     Nacionalidad: [indicar la nacionalidad]

	1. Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: 
Socio Representante: __________________
      Nombre de la Firma: _____________
Nacionalidad: ______________________
Participante 1: ________________________
     Nombre de la Firma: _____________
     Nacionalidad: ______________________
Participante 2: ________________________
     Nombre de la Firma: _____________
     Nacionalidad: _______________________ 

	3.  Año de registro del Oferente: [indicar el año de registro del Oferente]

	4.  Dirección del Oferente en el país donde está registrado: [indicar la Dirección del Oferente en el país donde está registrado]

	5.  	Información del representante autorizado del Oferente:
	Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
	Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono: [indicar los números de teléfono del representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar el correo electrónico del oferente]

	7.	Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos]
ð	Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo1 anterior.
ð	Si se trata de una Asociación en Participación o Consorcio, Convenio de Asociación en Participación o del Consorcio.



Formulario 03 – Lista de cantidades y precios

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO
(b)
	PRECIO TOTAL
(c)

	1
	Detallar rubros de ejecución de las obras
	 
	 
	 
	c=a*b

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	SUBTOTAL 
(d)
	d = å (c) (todos los ítems)

	
	
	
	
	IVA 
(e)
	(e) = (d) * xx%

	
	
	
	
	TOTAL
(f)
	(f) = (d) + (e) 




[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________
















Formulario 04 – Cronograma valorado de trabajos

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO
(b)
	PRECIO TOTAL
(c)
	TIEMPO EN MESES (XX DIAS) 

	
	
	
	
	
	
	MES 1
	MES 2
	MES n

	
	
	
	
	
	
	CANTIDAD
(d)
	PRECIO
(e)
	CANTIDAD
(d)
	PRECIO
(e)
	CANTIDAD
(d)
	PRECIO
(e)

	1
	Detallar rubros de ejecución de las obras
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Inversión Mensual (USD)
	å (e) (todos los ítems)
	å (e) (todos los ítems)
	å (e) (todos los ítems)

	Inversión Mensual (%)
	% mes
	% mes
	% mes

	Inversión Acumulada (USD)
	å periodo anterior + actual
	å periodo anterior + actual
	å periodo anterior + actual

	Inversión Acumulada (%)
	% acumulado periodo anterior + actual
	% acumulado periodo anterior + actual
	% acumulado periodo anterior + actual



[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________










Formulario 05 - Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta
 
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]
_________________________________________________________________________

Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: Perforación y construcción de pozo de agua potable en la red de laboratorios en Matazano del MAG
No. de Identificación del Contrato: CP-MAG-BID-O-040/2026
Identificador código Portal Cliente BID: ES-L1135-P00406
[indique el nombre]
[indique el número]


A:  ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1.	Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2.	Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de Un año para el inciso (a) y Tres (3) años para el inciso (b) contado a partir de la fecha en que se notifique la inelegibilidad si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o

(c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3.	Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
 
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]



Formu006Cario 06 - Facturación Promedio Anual

Mi representada tiene una facturación promedio anual por construcción de obras por el período del (indicar fecha)  al (indicar fecha), de (indicar monto), adjunto documentos de respaldo. (Ejem: facturas, declaración del impuesto a la renta, etc)

Atentamente,
[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________

Formulario 07: Experiencia Específica del Oferente[footnoteRef:1] [1:  Para cada contratante, indicar el nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo. Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios. Sólo se tendrá en cuenta las obras concluidas o en un avance hasta el 70%, para lo cual el postor deberá presentar copias de las Actas de Recepción Provisional correspondientes, o en el caso de los contratos en ejecución,  deberá adjuntar copia simple del contrato respectivo y certificado del avance físico de la obra a la fecha de la carta de invitación.  ] 


	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA 

	No
	CONTRATANTE (*)
	OBJETO DEL CONTRATO
	UBICACIÓN
	VALOR USD
	FECHAS EJECUCIÓN
	PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (**)

	
	
	
	
	ORIGINAL
	FINAL
	ORIGINAL
	FINAL
	

	 A) CONTRATOS EJECUTADOS DE OBRAS SIMILARES A LAS DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	

	 B) CONTRATOS EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES (CON UN GRADO DE AVANCE FISICO DEL 70% ó MAS) 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $)
	



[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________








Formulario 08: Declaración Jurada de Disponibilidad del Equipo[footnoteRef:2] [2:  El equipo asignado al Proyecto en cuanto a sus características no podrá ser diferente al ofertado. Cualquier cambio que se proponga debe ser con equipo igual o mejor que el ofertado, y debe contar con la aprobación previa del Contratante] 


Señores: Ministerio de Agricultura y Ganadería
De nuestra consideración, 
El que suscribe…………….. representante legal de …………, identificado con Documento de Identidad Nº ................, con Documento de Registro de acuerdo con su legislación de su país o RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como oferente del Proceso Comparación de Precio CP No. xxxxxx - Perforación y construcción de pozo de agua potable en la red de laboratorios en Matazano del MAG, declaro bajo juramento: 

• Que en caso de que el contrato sea adjudicado a mi Representada nos comprometemos a poner a disposición para la ejecución de la obra el Equipo Mínimo exigido en este Documento de Selección para Comparación de Precios en Contratación de Obras. 

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________


Formulario 9 - Formulario Personal Principal Propuesto – Curriculum Vitae

	CARGO A EJERCER
	NACIONALIDAD
	TÍTULO PROFESIONAL[footnoteRef:3] [3: ] 

	FECHA DE GRADO
	PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL[footnoteRef:4] [4:  El oferente debe presentar un “Modelo de Currículum Vitae” por cada profesional que formará parte del personal técnico.] 


Nombre Completo: ……………………………………..
Edad: ……………………………………..
Nacionalidad:	……………………………………..		
Ciudad de residencia: ……………………………………..
Títulos profesionales:		Fecha obtención (d/m/a):
__________________		______________________
Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar/institución que dio el curso, duración, fecha de realización).
 Nombre curso             Institución                         Duración		Fechas (d/m/a) 
Actividad actual y lugar de trabajo: ……………………………………………………….
Experiencia profesional: (Indicar experiencia en obras similares) …………………
Asociaciones a las que pertenece: ……………………………………………………
Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales): …………………………
Artículos técnicos y publicaciones: …………………………………………………….
Declaro que la información proporcionada es verídica.
[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________


SECCIÓN 05 - LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente debe presentar los análisis de Precios Unitarios en el presente proceso.
En caso de requerirse, esta información servirá únicamente como referencia para el contratante.
	ÍTEM
	PARTIDA
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO
USD
(b)
	TOTAL
USD
(c = a * b)

	ETAPA 1

	ETE 1.0
	Elaboración de Estudios Previos
	
	
	
	

	1,1
	Elaboración de un Estudio hidrogeológico completo, que contenga la recopilación de datos meteorológicos (precipitación, temperatura), la caracterización física de la cuenca (topografía, uso de suelo, drenaje) y el cálculo de caudales máximos, volúmenes de escorrentía e infiltración para determinar el comportamiento hídrico del terreno, confirmación de la existencia del agua en el sitio señalado en los documentos para la perforación del pozo y la profundidad propuesta. Documento de acuerdo a normativa de la autoridad reguladora del sector hídrico y demás contenidos descritos en el ET.
	S.g.
	1
	
	

	1,2
	Tramitología y Permisos, incluye la preparación y presentación de toda la documentación solicitada por la autoridad reguladora del sector para la exploración y explotación de pozos profundos, también el pago por todos los permisos y trámites pertinentes incluyendo la carta de no afectación.
	S.g.
	1
	
	

	1,3
	Elaboración y Presentación del Subproyecto
Elaboración, actualización, verificación y presentación del sub proyecto del pozo conforme a resultados del estudio hidrogeológico: Nueva ubicación si aplica, profundidad, diámetro, equipo de bombeo, planos hidráulicos de rutas de tubería para cisterna y red hidráulica existente.
Posibles caudales, planos y esquemas, incluir planos de rutas de tubería para llenado de cisterna existente y detalles, etc.
	S.g.
	1
	
	

	Sub-Total Etapa 1
	

	Etapa 2

	ITEM
	PARTIDAS
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO
USD
(b)
	TOTAL
USD
(c = a * b)

	ETP 1.0
	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EQUIPOS E INSTALACIONES PROVISIONALES
	
	
	 
	$0.00

	1.1
	Instalaciones Provisionales (oficina, bodega) y oficina para supervisión.
	sg
	1.0
	$0.00
	$0.00

	1.2
	Movilización e Instalación de Maquinaria y Herramientas.
	sg
	1.0
	$0.00
	$0.00

	1.3
	Poda y tala de árboles.
	sg
	1.0
	$0.00
	$0.00

	2.0
	CONSTRUCCIÓN DEL POZO
	
	
	 
	$0.00

	2.1
	Perforación de pozo de producción Ø 12¼", método rotatorio y ademe del pozo.
	m.
	120.00
	$0.00
	$0.00

	2.2
	Sello Sanitario.
	m.
	3.0
	$0.00
	$0.00

	2.3
	Perfil geofísico y registro eléctrico.
	sg
	1.00
	
	

	ETP 3.0
	REVESTIMIENTO
	
	
	
	$0.00

	3.1
	Análisis de Columna Litológica y Diseño de Revestimiento
	Sg.
	1.00
	$0.00
	$0.00

	3.2
	Suministro e instalación de tubería ciega PVC Ø 8", SDR 21.
	m.
	60.00
	$0.00
	$0.00

	3.3
	Suministro e instalación de tubería rejilla PVC Ø 8", SDR 21.
	m.
	60.00
	$0.00
	$0.00

	3.4
	Suministro e instalación de tubo PVC clase 160 Ø 3/4" para medición de nivel.
	m.
	120.00
	$0.00
	$0.00

	3.5
	Suministro e instalación de filtro de grava.
	m³
	15.00
	$0.00
	$0.00

	3.6
	Prueba de verticalidad y alineación
	Sg.
	1.00
	$0.00
	$0.00

	3.7
	Suministro e instalación de cimentación de cabeza y tapón de protección de pozo, dimensiones de 0.80x0.80x1.0 m.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	ETP 4.0
	Limpieza y Prueba de Capacidad del Pozo.
	 
	 
	
	$0.00

	4.1
	Operación de Airlift (horas efectivas del compresor).
	hr
	6.00
	$0.00
	$0.00

	4.2
	Limpieza mecánica (horas efectivas de pistoneo y baldeo).
	hr
	8.00
	$0.00
	$0.00

	4.3
	Instalación de bomba y equipo para prueba de capacidad de 250–600 GPM.
	u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	4.4
	Ejecución de prueba de capacidad del pozo a 48 horas, con sus respectivas etapas sucesivas, incluye recuperación (aforo).
	hrs
	48.00
	$0.00
	$0.00

	4.5
	Análisis físico químico, bacteriológico y metales pesados completa.
	sg
	1.00
	$0.00
	$0.00

	4.6
	Desinfección de pozo
	sg
	1.00
	
	$0.00

	4.7
	Informe del Diseño del Pozo: Análisis hidráulico, perfil geofísico, diseño de revestimiento, prueba de verticalidad y alineación.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	ETP 5.0
	INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS — ÁRBOL DE DESCARGA Ø 4".
	 
	 
	
	$0.00

	5.1
	Suministro e instalación de bomba tipo turbina de Eje Vertical con cabezal de descarga, para caudal entre los 250 hasta 600 GPM y 266 pies de carga de 1,800 RPM. Impulsor cerrado de bronce o acero inoxidable. Tazones de hierro fundido. Eficiencia mínima de 77%. Deberá incluir colador cónico galvanizado y con descarga de Ø 4". El Diámetro máximo de tazón es para un pozo de 8" de diámetro, los datos de explotación serán de (Q=250 GPM, CDT= 266 pies). La longitud de la columna se instalará a 72.00 m., de profundidad en tubería de Ø6" y su eje correspondiente, con motor eléctrico vertical de eje hueco, 460 Voltios, trifásico. Aislamiento F Nema B, apto para uso con inversor, inverter duty NEMA MG1 parte 31, alta temperatura y eficiencia Velocidad de operación: 1800 RPM, deberá incluir el Ratch de no retroceso. (El equipo de bombeo se instalará con todos sus accesorios para su buen funcionamiento).
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.2
	Diseño, suministro e instalación de árbol de descargar de Ø 4", cédula 40, con todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento y sus respectivos anclajes y conexiones.
	m
	80.00
	$0.00
	$0.00

	5.3
	Suministro e instalación de tubería de impelencia de hierro galvanizado Ø 4"; incluye accesorios, anclajes y pintura anticorrosiva.
	m
	40.00
	$0.00
	$0.00

	5.4
	Válvula Check tipo Swing Ø 4", HF JB C-125 AWWA C509 — anti-retorno inmediatamente a la salida del Riser; evita retroceso al paro de la bomba.
	c/u
	2.00
	$0.00
	$0.00

	5.5
	Unión Dresser / unión de desmontaje Ø 4" de acero — que permita desconectar la tubería del árbol sin cortar la línea para facilitar la extracción de bomba.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.6
	Manómetro de glicerina 0–300 PSI, Ø 2", instalado en árbol de descarga antes del caudalímetro — monitoreo de presión de la bomba en tiempo real.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.7
	Cabo Brida espiga Ø 4", acero al carbón C-150 (L=0.50 m); incluye pernos y empaques.
	c/u
	2.00
	$0.00
	$0.00

	5.8
	Válvula de compuerta HF JB Ø 4" AWWA C509 (vástago levadizo) — aislamiento principal del árbol de descarga.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.9
	Macro medidores de flujo (caudalímetro) HF JB C-150 con lectura de caudal instantáneo en GPM.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.10
	Válvula de alivio de presión Ø 2", ajustable — protege el sistema contra sobrepresiones.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.11
	Filtro de zeolita para agua potable, flujo 12 GPM; tanque 21"×72", válvula de entrada 2", material filtrante 7P3 arena zeolita, grava N.°2", manómetro 600 PSI; instalación eléctrica y mecánica completa.
	unidad
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.12
	Manómetro de glicerina 0–200 PSI, Ø 2", en salida del filtro zeolita — diferencial entrada/salida indica estado de obstrucción.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.13
	Ventosa de purga de aire triple función DN 50 (Ø 2") en punto alto de la línea de impelencia — expulsa aire al llenado, admite al vaciado, libera bolsas de aire; previene golpe de ariete.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	5.14
	Válvula de drenaje/purga Ø ¾" con tapón en punto bajo de la línea de impelencia — vaciado de línea para mantenimiento.
	c/u
	1.00
	
	

	5.15
	Conexión de tubería Ø 2½" de pozo a cisterna existente y de pozo a red hidráulica existente: Derivaciones, niple y accesorios; incluye mano de obra.
	m.
	80.00
	$0.00
	$0.00

	5.16
	Suministro e instalación de bomba centrifuga de 10 HP, trifásica, 240 voltios, succión de 2 pulgadas, descarga de 1.1/2 pulgadas, Incluye el desmontaje de las bombas ubicadas en cisterna existente.
	c/u
	3.00
	$0.00
	$0.00

	ETP 6.0
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	
	$0.00

	6.1
	Sub tablero monofásico 4 circuitos, 120/240 V; incluye protección 20 1/P. en caseta de control.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	6.2
	Suministro e instalación de un transformador tipo padmount 13.2kva/440-240 3F, con los estándares más actuales del mercado en uso exterior, para la operación del equipo de bombeo (incluye: protecciones, polarización, todos los trámites y pagos con la Distribuidora, suministro total de los materiales, transporte, montaje, pruebas de puesta en servicio y entrega, base para su montaje, fosa para canalización subterránea, grava perimetral.                                                         (capacidad dependerá del estudio de perforación)
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	6.3
	Suministro e instalación de un gabinete eléctrico con  protección NEMA 3R o NEMA 4, sistema de cierre de seguridad y 4 ventilación forzada con filtro antipolvo, protección termo magnética trifásica, variador de frecuencia para servicio pesado incluye programación avanzada para esta aplicación, con protocolo de comunicación ethernet, filtro de reactancia de carga a la salida del VFD, corrector FP, protección de perdida de fase, protección de desbalance de  voltaje y corriente, protección de marcha en seco, sistema de control con botonera arranque /paro/ emergencia, pilotos de falla y marcha, sistema de polarización con 5ohm como máximo, instalación de barra de tierra en el gabinete, con  interconexión normada de tablero, variador, motor, subestación, además de un trasformador 440/220-120 para el control, iluminación y toma 120vac.                                                                                     (capacidad de elementos dependerá del estudio de perforación, pero debe quedar a un 70% utilizado.)
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	6.4
	Control automático de presión constante, por medio de lazo cerrado PID, la velocidad del VDF, se ajustara de forma automática en tiempo real de acuerdo a las lecturas del transductor de presión (4-20mA), asegurando una presión constante, se integrara un PLC y HMI  táctil a color mínimo de 7" en el gabinete eléctrico, la HMI permitirá visualizar corriente del motor, voltaje, frecuencia, presión actual (PSI), histórico de fallas (todas las fallas que se puedan agregar), corriente del transductor,  con diseño intuitivo, el único parámetro que el operador podrá manipular es el set point de la presión deseada, mediante teclado numérico, estos dispositivos de control deben tener protección con UPS, dejar diagrama unifilar y parámetros de programación del VDF,HMI, transductor.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	6.5
	Acometida eléctrica subterránea desde subestación, hasta panel eléctrico en tubería PVC pesado cedula 40 conductor de cobre tipo THWN-DRS, canalización al 60%, el calibre dependerá de estudio de perforación. Toda canalización subterránea debe tener mínimo 70cm de profundidad, tubería debe descansar sobre una capa de arena limpia o colada, cinta plástica de advertencia color amarillo a 25cm de nivel de suelo, extremos de tubo sellados
	m
	5.00
	$0.00
	$0.00

	6.6
	Alimentación subterránea desde gabinete eléctrico hasta equipo de bombeo.
	m
	40.00
	$0.00
	$0.00

	6.7
	Suministro e instalación de poste de concreto armado centrifugado de 36 pies, que cumpla con la norma de la distribuidora, incluye (todos lo herrajes normados necesarios para la derivación de 13.2kva 3F+N en el poste existente, hasta el poste nuevo con transición aérea a subterránea, retenida, protecciones y polarización, pararrayos.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	6.8
	Postes de acero galvanizado distribución eléctrica 26" FS2 L/2MM telescópico, con herrajes y retenidas.
	c/u
	2.00
	$0.00
	$0.00

	6.9
	Red de polarización barras Copperweld 5/8"×10' en cuadro 2.44 m, soldadura exotérmica (alambre cobre desnudo #2) las barras que sean necesarias para llegar a 5ohm como máximo
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	6.10
	Conductor ACSR #2, 3 Fases primaria.
	m
	150.00
	 
	

	6.11
	Conductor ACSR #2, Neutro.
	m
	50.00
	
	$0.00

	6.12
	Tubería Conduit PVC Ø 1" para protección de cableado expuesto entre tablero y pozo; incluye conectores, curvas y accesorios.
	m
	60.00
	$0.00
	$0.00

	6.13
	Pararrayos tipo Franklin con conductor de bajada y conexión a red de tierra — protección de sistema eléctrico en zona rural.
	sg
	1.00
	$0.00
	$0.00

	ETP
7.0
	Construcción de caseta de Control de 2.50 × 2.20 m.
	 
	 
	
	$0.00

	7.1
	Obras Preliminares.
	 
	 
	
	$0.00

	7.1.1
	Trazo por unidad de área y nivelación.
	m²
	11.20
	$0.00
	$0.00

	7.1.2
	Excavación de 0–1.50 m en material blando.
	m³
	7.92
	$0.00
	$0.00

	7.1.3
	Relleno compactado con material selecto.
	m³
	4.70
	$0.00
	$0.00

	7.1.4
	Relleno compactado con suelo-cemento 20:1, según estudio de suelos.
	m³
	4.80
	$0.00
	$0.00

	7.2
	Concretos.
	
	
	
	$0.00

	7.2.1
	Solera de fundación (30×20 cm), 4#3 + Est.#2@20 cm, f'c=210 kg/cm².
	m³
	1.80
	$0.00
	$0.00

	7.2.2
	Viga de Coronamiento VC-2 de 0.15×0.20 m; ref 4#3+Est#2@0.15 m; f'c=210 kg/cm²; incluye encofrado.
	m
	9.40
	$0.00
	$0.00

	7.2.3
	Losa de techo e=0.12 m, ref #3@0.15 m A.S. 1 lecho, f'c=210 kg/cm², acero Grado 40.
	m²
	6.48
	$0.00
	$0.00

	7.3
	Paredes.
	
	
	
	$0.00

	7.3.1
	Pared de bloque 0.15×0.20×0.40 m, repelladas, afinadas y pintadas, refuerzo según planos.
	m²
	26.20
	$0.00
	$0.00

	7.4
	Puertas 
	
	
	
	$0.00

	7.4.1
	Puerta metálica P-1 (2.10×1.0 m): marco ángulo 1½", doble forro lámina 3/64", chapa de doble pasador.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	7.5
	Ventana
	
	
	
	$0.00

	7.5.1
	Ventana de celosía de barro inclinada "cruz-celosía".
	m²
	2.00
	$0.00
	$0.00

	7.6
	Acabados
	
	
	
	$0.00

	7.6.1
	Pintura en paredes, 2 manos (sobre repello afinado).
	m²
	54.96
	$0.00
	$0.00

	7.6.2
	Impermeabilización de losa de techo con membrana asfáltica o impermeabilizante cristalizante — impide filtraciones.
	m²
	5.50
	$0.00
	$0.00

	7.6.3
	Gotero/fascia en borde perimetral de losa — evita escurrimiento de agua por paredes exteriores.
	ml
	9.40
	$0.00
	$0.00

	7.7
	Pisos.
	
	
	
	$0.00

	7.7.1
	Piso de concreto semi pulido (7.0 cm) sobre piedra cuarta, 2.50×3.0 m, f'c=210 kg/cm².
	m²
	5.70
	$0.00
	$0.00

	7.7.2
	Piso tipo acera, concreto f'c=180 kg/cm². altura de 0.15 m 
	m²
	8.00
	$0.00
	$0.00

	ETP 8.0
	Cerco perimetral
	
	
	
	$0.00

	8.1
	Suministro e instalación de cerco perimetral con malla ciclón de 2"x" y postes metálicos de Ø 2".
	m²
	70.00
	$0.00
	$0.00

	8.2
	Suministro e instalación de portón metálico con malla ciclón doble hoja ancho de 5.0 m., tubo de 2" y bisagras tipo capsula.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	ETP 9.0
	Instalaciones eléctricas
	
	
	
	$0.00

	9.1
	Suministro e instalación de bombillo LED 15 W. interior y exterior, incluye canalización EMT, cableado y todos los accesorios para su funcionamiento. 
	c/u
	2.00
	$0.00
	$0.00

	9.2
	Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado 20 A/120 V, incluye canalización EMT, cableado y placa.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	9.3
	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye cableado, canalización EMT y placa.
	c/u
	1.00
	$0.00
	$0.00

	ETP 10.0
	Trabajos Finales.
	
	
	
	$0.00

	10.1
	Limpieza final de obra, retiro de instalaciones provisionales, equipos temporales, materiales sobrantes y escombros; entrega de sitio limpio.
	sg
	1.00
	$0.00
	$0.00
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