SECCIÓN IV
FORMULARIOS DE LA OFERTA

Formulario 01. Formulario de Información sobre el Oferente

Licitación Pública Nacional LPN No: LPN-MAG-BID-B-037/2026
[bookmark: _GoBack]Título de la adquisición: Adquisición de suministro e instalación del sistema HVAC para laboratorio (incluye unidad DOAS, extracción dedicada tipo Vektor-H, extractores puntuales centrífugos, sistema VRF, ductería, accesorios, terminales, materiales, pruebas y puesta en marcha).
Identificador código Portal Cliente BID: ES-L1135-P00488
Fecha: [insertar la fecha]
Señores
Programa Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador, ES-L1135.
Presente.-
De mi consideración:

1.	Nombre jurídico del Oferente: [indicar el nombre jurídico del Oferente].
2.	Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro: [indicar el nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro de la APCA, identificando al socio Representante][footnoteRef:1] [1:  Si se ofertan subcontrataciones, en esta sección deben identificarse a los subcontratistas y su nacionalidad. ] 

3.	[País donde está constituido el Oferente en la actualidad] o [Nombre del País de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]
4.	[Año de constitución del Oferente] o [año de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el año de constitución]
5.	Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]
6.	Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono: [indicar números de teléfono del representante]
Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico del representante]
7.	Se adjuntan copias de los siguientes documentos: 
· Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.
· Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada: ______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________
Nombre del Oferente: __________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________

Formulario 02. Formulario de la Oferta
Licitación Pública Nacional LPN No: LPN-MAG-BID-B-037/2026
Título de la adquisición: Adquisición de suministro e instalación del sistema HVAC para laboratorio (incluye unidad DOAS, extracción dedicada tipo Vektor-H, extractores puntuales centrífugos, sistema VRF, ductería, accesorios, terminales, materiales, pruebas y puesta en marcha).
Identificador código Portal Cliente BID: ES-L1135-P00488
Fecha: [insertar la fecha]
Señores
Programa Fortalecimiento de la Resiliencia Climática de los Bosques Cafetaleros en El Salvador, ES-L1135.

Presente.-
De mi consideración:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Aclaraciones y Enmiendas No. [indicar el número y la fecha de emisión de cada boletín de aclaraciones y enmiendas];
(b) Ofrecemos proveer los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes [indicar una descripción breve de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos;
(c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: US$. [indique el monto en cifras y en letras] dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA;
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento].
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar claramente la metodología de aplicación de los descuentos];
(e)	Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
(g)	Los suscriptos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles;
 (h)	No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;
(i)	Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;
(j)	Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación]

	Nombre del Receptor
	Dirección
	Concepto
	Monto

	
	
	
	


[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”]
(k)	Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
(l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta considerada como la más ventajosa ni ninguna otra oferta que reciban.
(m) Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Contratante, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
(n) manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma Autorizada: ______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________
Nombre del Oferente: __________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________
[bookmark: _Toc136107946]
Formulario 03. Formularios de Listas de Precios
Licitación Pública Nacional LPN No: LPN-MAG-BID-B-037/2026
Título de la adquisición: Adquisición de suministro e instalación del sistema HVAC para laboratorio (incluye unidad DOAS, extracción dedicada tipo Vektor-H, extractores puntuales centrífugos, sistema VRF, ductería, accesorios, terminales, materiales, pruebas y puesta en marcha).
Identificador código Portal Cliente BID: ES-L1135-P00488

Precio de los Bienes Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO US$
(b)
	PRECIO TOTAL US$
(c)

	1
	Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio
	Unidad
	1
	
	c=a*b

	
	
	
	
	SUBTOTAL 
(d)
	d = å (c) (todos los ítems)

	
	
	
	
	IVA 
(e)
	(e) = (d) * xx%

	
	
	
	

	TOTAL
(f)
	(f) = (d) + (e) 


Precio de los Servicios Conexos Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO US$
(b)
	PRECIO TOTAL US$
(c)

	1
	Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema HVAC
	Unidad
	1
	
	c=a*b

	2
	Capacitación (teórica – práctica)
Dos (2) jornadas de 8 horas cada jornada.
	 unidad
	2
Jornadas de 8 horas c/u 
	
	c=a*b

	
	
	
	
	SUBTOTAL 
(d)
	d = å (c) (todos los ítems)

	
	
	
	
	IVA 
(e)
	(e) = (d) * xx%

	
	
	
	

	TOTAL
(f)
	(f) = (d) + (e) 







Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas

Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Especificaciones Técnicas Requeridas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	
	
	
	
	
	País De Origen
	

	1
	Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio
	Unidad
	1
	1. Unidad DOAS para tratamiento de aire 100% exterior (ventilación), con filtración y control.
2. Sistema de extracción dedicado de laboratorio tipo Vektor-H para extracción y descarga segura del aire.
3. Extractores centrífugos puntuales para extracción localizada (según puntos definidos).
4. Sistema VRF para climatización por zonas (unidades interiores/exteriores y controles según diseño).
5. Suministro e instalación de materiales y componentes de distribución de aire:
 • Sistema completo de ductería, accesorios, soportes, uniones y sellos.
 • Accesorios de control y distribución: dampers de suministro y retorno, difusores, rejillas de extracción y rejillas de puerta (transferencia).
 • Materiales HVAC necesarios para el montaje e instalación (aislamiento, sellado, fijaciones y misceláneos según equipo ofertado)
6. Sistema eléctrico a suministrarse e instalarse conforme a especificaciones del equipo ofertado.
7. Garantía de fábrica de 12 meses mínimo contra defectos de origen y una Garantía de Buen Funcionamiento de 12 meses mínimo para la operación técnica, ambos plazos comenzarán a contar a partir de la fecha de recepción, instalación y recibido conforme definitivo del HVAC -Suministrado-Instalado-Funcionando- La Garantía de Buen Funcionamiento cubrirá el soporte técnico in situ, calibración inicial, mano de obra y asistencia ante cualquier falla operativa que impida el uso normal del equipo bajo condiciones estándar de operación. Durante el año de vigencia de las garantías del HVAC, deberá incluirse el mantenimiento preventivo/correctivo obligatorio y sin costo alguno, este mantenimiento deberá realizarse cada 4 meses, es decir, 3 mantenimientos preventivos/correctivos en un año, para no perder la garantía del fabricante (conforme se detalla en las Especificaciones Técnicas).
	
	Marca:

	
	
	
	
	
	
	Modelo:

	
	
	
	
	
	
	Especificaciones Técnicas ofertadas:





	DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA POR CADA UNO DE LOS ÍTEMS QUE COMPONEN EL LOTE:
	

	1. Carta de compromiso de las garantías de Fábrica y Buen Funcionamiento por el período solicitado. 
2. Carta de compromiso de no obsolescencia de los modelos a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.
3. Carta de compromiso indicando que los bienes a suministrar serán totalmente nuevos y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.
4. Carta de compromiso por escrito del suministrarte que asegure la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.
5. Carta de compromiso indicando que de serle adjudicado el contrato la empresa contará oficinas para el servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados. 
	

	SERVICIOS CONEXOS
	

	6. Instalación mecánica completa
7. Instalación eléctrica completa
8. Integración del sistema con la infraestructura existente, conforme a planos finales elaborados por el Proveedor (Planos mecánicos y eléctricos).
9. Juego completo de planos y documentación “As-Built” (tal como se construyó/instaló), debidamente firmados por ingeniero responsable:
· Planos mecánicos: Distribución de equipos, ductería (suministro y retorno), difusores/rejillas, tuberías de refrigerante, etc.
· Planos eléctricos: Diagramas unifilares, cargas eléctricas, tableros dedicados, protecciones, cableado de control y alimentación.
10. Configuración inicial, pruebas técnicas de funcionamiento del sistema, balanceo de aire, calibración básica puesta en marcha (comisionamiento) y verificación de funcionamiento de los equipos (caudales y operación de control).
11. Capacitación al personal del Laboratorio del MAG sobre el uso, manejo, mantenimiento básico y buenas prácticas de operación (rutinas de limpieza, cuidado, etc.) del equipo. 
a Se deberá realizar una capacitación inicial teórico-práctica: 2 jornadas completas (16 horas), Día 1: Teoría (operación, componentes, seguridad, refrigerantes) — 8 horas. Día 2: Práctica (mantenimiento básico, diagnóstico básico, uso de controles) — 8 horas.
b La capacitación deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas. 
c Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal especializado en cada uno de los temas.
d El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato designado por el MAG.
12. Servicios de Mantenimiento Preventivo/correctivo.  Durante el año de vigencia de las garantías de Fábrica y Buen Funcionamiento del HVAC, deberá incluirse el mantenimiento preventivo/correctivo obligatorio y sin costo alguno, este mantenimiento deberá realizarse cada 4 meses, es decir, 3 mantenimientos preventivos/correctivos en un año, para no perder la garantía del fabricante. Dichos mantenimientos ya se encuentran cubiertos dentro del pago total del 100% del bien y se ejecutarán de forma obligatoria en los siguientes periodos:

1. Primer Mantenimiento: Exactamente a los cuatro (4) meses posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega y Recepción Final de la instalación del sistema.
2. Segundo Mantenimiento: Exactamente a los ocho (8) meses posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega y Recepción Final de la instalación del sistema.
3. Tercer Mantenimiento: Exactamente a los doce (12) meses posteriores a la fecha de la firma del Acta de Entrega y Recepción Final de la instalación del sistema.

Cada uno de los servicios de mantenimiento preventivo/correctivo deberá incluir, como mínimo, las siguientes actividades: 

· Verificación funcional: Inspección del funcionamiento general del sistema HVAC y de sus condiciones actuales de operación.
· Rutinas de limpieza: Limpieza profunda de serpentines, bandejas de condensado, rejillas y componentes principales.
· Pruebas eléctricas y de seguridad: Medición de voltajes, consumos de corriente (amperaje), revisión de conexiones eléctricas y sistemas de protección contra fallas.
· Revisión de consumibles: Evaluación de las horas de uso y vida útil restante de los filtros de aire, así como de cualquier otro componente crítico indicado por los manuales de fábrica para la prevención de fallas futuras.

El cumplimiento y finalización de cada mantenimiento se acreditará mediante la firma de un Acta de Recepción del Servicio de Mantenimiento firmada por el delegado de la empresa contratada, firmada y sellada por el Administrador de Contrato nombrado por el MAG. La emisión de esta Acta será el único documento válido para liberar la responsabilidad del Proveedor respecto al cumplimiento de las Garantías y el mantenimiento preventivo/correctivo.
13. Acompañamiento técnico durante la fase inicial de operación del equipo, atender consultas técnicas y brindar soporte para la correcta utilización de los equipos.

	

	CONDICIONES DE RECEPCIÓN  
	

	14. El equipo deberá ser entregado instalado, probado y funcionando, previa coordinación con el administrador de contrato nombrado por el MAG, en el Laboratorio del MAG ubicado en Matazano. 
15. Con la entrega del equipo se deberán entregar manuales y guías técnicas, mantenimiento, fichas técnicas, y documentación requerida para procesos de acreditación de laboratorio, Entregar recomendaciones de uso del equipo en español.
16. Certificados de calibración con trazabilidad metrológica.
17. Certificado de pruebas de rendimiento del fabricante (catálogo de capacidades + reportes).
18. Garantías:
18.1  De fábrica: mínima de 12 meses contra defectos de origen, contados a partir de la fecha de recepción del equipo -Suministrado-Instalado-Funcionando- cubriendo defectos de fabricación o fallas técnicas. 
18.2 De Buen Funcionamiento: El proveedor garantizará el correcto funcionamiento y rendimiento óptimo del HVAC por un período de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción, instalación y recibido conforme definitivo del HVAC -Suministrado-Instalado-Funcionando. Esta garantía cubrirá el soporte técnico in situ, calibración inicial, mano de obra y asistencia ante cualquier falla operativa que impida el uso normal del equipo bajo condiciones estándar de operación. En esta garantía se deberá dejar establecida la obligatoriedad de incluir y realizar 3 mantenimientos preventivos/correctivos.  Durante el año de vigencia de las garantías del HVAC, deberá incluirse el mantenimiento preventivo/correctivo obligatorio y sin costo alguno, este mantenimiento deberá realizarse cada 4 meses, es decir, 3 mantenimientos preventivos/correctivos en un año, para no perder la garantía del fabricante (conforme se detalla en las Especificaciones Técnicas).
	



[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________



Formulario 05. Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas 

BIENES
Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.
	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Lugar de destino convenido
	Fecha de Entrega

	
	
	
	
	
	Fecha más Temprana de Entrega
	Fecha Límite de Entrega
	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]

	
	
	
	
	
	
	
	[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]

	1
	Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio
	Unidad
	1
	 Laboratorio del MAG ubicado en Matazano, Calle Antigua a Matazano #2265, Cantón Matazano, Soyapango, San Salvador.
	 170 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.
	 210 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.
	



[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________


SERVICIOS CONEXOS 

Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.

	N° de Ítem
	Descripción de los Servicios Conexos y/o Servicios diferentes de Consultoría
	Cantidad
	Unidad
	Lugar de prestación del servicio
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización
	Plazo de Ejecución

	
	
	
	
	
	
	
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	1
	Servicio de Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema HVAC
	1
	Unidad
	 Laboratorio del MAG ubicado en Matazano, Calle Antigua a Matazano #2265, Cantón Matazano, Soyapango, San Salvador
	Máximo 170 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.  

	Máximo 210 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.  


	 

	2
	Servicio de Capacitación (teórica – práctica)
Dos (2) jornadas de 8 horas cada jornada.
	2
	Jornadas de 8 horas c/u
	 Laboratorio del MAG ubicado en Matazano, Calle Antigua a Matazano #2265, Cantón Matazano, Soyapango, San Salvador
	Dentro de 10 días calendario siguientes a la instalación del sistema HVAC, previa coordinación con el Administrador de Contrato
	Dentro de los 15 días calendario siguientes a la instalación del sistema HVAC, previa coordinación con el Administrador de Contrato

	 



[insertar la fecha]
Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________



Formulario 06. Declaración de Mantenimiento de la Oferta
 
[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]
_________________________________________________________________________

Fecha: [indique la fecha]
Nombre del Contrato.: Adquisición de equipo de laboratorios del MAG, red Matazano
No. de Identificación del Contrato: LPN 02/2026 
Licitación Pública Nacional No: LPN-MAG-BID-B-037/2026

A:  ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de Un año para el inciso (a) y Tres (3) años para el inciso (b) contado a partir de la fecha en que se notifique la inelegibilidad si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

[bookmark: _Hlk45025217](b)	no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o

(c)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita, de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula correspondiente de las IAO.]

 
Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]










Formulario 07. Autorización del Fabricante
(El Contratante analizara por la naturaleza, cantidad y monto de la adquisición, la conveniencia de solicitar esta autorización).
[bookmark: _Toc106681854][bookmark: _Toc77664169] [El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluirá en su oferta, si así se establece en estos documentos.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]
Comparación de Precios No.: [LPN-MAG-BID-B-037/2026]

A: [indicar el nombre completo del Contratante]

POR CUANTO

Nosotros [indicar nombre completo del Fabricante], como fabricantes oficiales de [indique el nombre de los bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [indique la dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [indicar el nombre completo del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [nombre y breve descripción de los bienes], y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: [indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo: [indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [nombre completo del Oferente]
Fechado en el día ______________ de __________________de __ [fecha de la firma]




Formulario 08: Experiencia Específica del Oferente[footnoteRef:2] [2:  Para cada contratante, indicar el nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo. Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios.  ] 


	EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA 

	No
	CONTRATANTE (*)
	OBJETO DEL CONTRATO
	UBICACIÓN
	VALOR USD
	FECHAS EJECUCIÓN
	PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN – NOMBRE DEL SOCIO (**)

	
	
	
	
	ORIGINAL
	FINAL
	ORIGINAL
	FINAL
	

	 A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)/PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)]

	1
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US $)
	



[insertar la fecha]

Firma Autorizada: __________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________
Nombre del Oferente: _______________________________________________________
Dirección:_______________________________________________






















[bookmark: _Toc45289728]LISTA DE CANTIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGAS

El oferente “debe” presentar los análisis de Precios Unitarios en el presente proceso.

Bienes Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO US$
(b)
	PRECIO TOTAL US$
(c)

	1
	Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio
	Unidad
	1
	
	c=a*b

	
	
	
	
	SUBTOTAL 
(d)
	d = å (c) (todos los ítems)

	
	
	
	
	IVA 
(e)
	(e) = (d) * xx%

	
	
	
	

	TOTAL
(f)
	(f) = (d) + (e) 




Servicios Conexos Lote Único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
(a)
	PRECIO UNITARIO US$
(b)
	PRECIO TOTAL US$
(c)

	1
	Servicio de Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema HVAC
	Unidad
	1
	
	c=a*b

	2
	Servicio de Capacitación (teórica – práctica)
Dos (2) jornadas de 8 horas cada jornada.
	 unidad
	2
Jornadas de 8 horas c/u 
	
	c=a*b

	
	
	
	
	SUBTOTAL 
(d)
	d = å (c) (todos los ítems)

	
	
	
	
	IVA 
(e)
	(e) = (d) * xx%

	
	
	
	

	TOTAL
(f)
	(f) = (d) + (e) 



[bookmark: _Toc45289732]






























LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA 

Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.

	Item
	Descripción
	Unidad
	Cantidad
	Lugar de destino convenido
	Fecha de Entrega

	
	
	
	
	
	Fecha más Temprana de Entrega
	Fecha Límite de Entrega
	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]

	
	
	
	
	
	
	
	[indicar el número de días después de la fecha de efectividad del Contrato]

	1
	Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio
	Unidad
	1
	 Laboratorio del MAG ubicado en Matazano, Calle Antigua a Matazano #2265, Cantón Matazano, Soyapango, San Salvador.
	 170 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.
	210 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.
	



[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________
[bookmark: _Toc45289733]

LISTA DE SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA 

Lote único: Suministro, instalación e integración del sistema HVAC especializado para laboratorio.

	N° de Ítem
	Descripción de los Servicios Conexos y/o Servicios diferentes de Consultoría
	Cantidad
	Unidad
	Lugar de prestación del servicio
	Fecha de Entrega 

	
	
	
	
	
	Fecha de inicio
	Fecha de finalización
	Plazo de Ejecución

	
	
	
	
	
	
	
	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

	1
	Servicio de Instalación, configuración y puesta en marcha del sistema HVAC
	1
	Unidad
	 Laboratorio del MAG ubicado en Matazano, Calle Antigua a Matazano #2265, Cantón Matazano, Soyapango, San Salvador
	Máximo 170 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.  

	Máximo 210 días calendario contados a partir de la fecha de la firma del contrato.  

	 

	2
	Servicio de Capacitación (teórica – práctica)
Dos (2) jornadas de 8 horas cada jornada.
	2
	Jornadas de 8 horas c/u
	 Laboratorio del MAG ubicado en Matazano, Calle Antigua a Matazano #2265, Cantón Matazano, Soyapango, San Salvador
	Dentro de los 10 días calendario siguientes a la instalación del sistema HVAC, previa coordinación con el Administrador de Contrato
	Dentro de los 15 días calendario siguientes a la instalación del sistema HVAC, previa coordinación con el Administrador de Contrato
	 


[insertar la fecha]
Firma Autorizada: _______________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante:   ___________________________________________
Nombre del Oferente: ___________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________
